|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по Кунгурскому муниципальному району за февраль 2015.** | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Адрес, наименование объекта** | **Разрешение** | | | **Мероприятия по доступности инвалидов и других маломобильных групп населения, предусмотренные проектом** | |  |
| **№,**  **дата** | **Кадастровый номер** | **Показатели объекта** | **Информация об охране окружающей среды, по обеспечению пожарной безопасности, по требованиям энергетической эффективности, о схеме планировочной организации (№, кем разработана, кол-во листов)** |
| 1. | с.Троельга, ул. Победы, д. 27  «Индивидуальный жилой дом» | RU 59518315 – 01/2015  от 13.02.2015 г. | 59:24:2410101:450 | S общ. = 148,6 кв.м |  | |  |
| 2. | с. Жилино  «Фельдшерско – акушерский пункт» | RU 59518318 – 02/2015  от 17.02.2015 г. | 59:24:0310101:626 | S общ. = 63,7 кв.м | 1. Планировочная организация территории перед зданием выполнена с учетом потребностей МГН:  - продольный уклон пути движения не превышает нормативного и составляет от 1 % до 5 %;  - поперечный уклое не превышает 1 – 2 %  2.В здании запроектирован один вход с поверхности земли, приспособленный для МГН. | | Разработано: «ООО Майолика»  Раздел № 8 – 5 л.  Раздел № 9 – 7 л.  Раздел № 11 – 5 л.  Раздел № 2 – 7 л. |
| 3. | северо-западнее д. Мыльники  «Полигон по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов г.Кунгура и Кунгурского района (3 этап строительства) первый пусковой комплекс» | RU 59518311 – 04/2015  от 26.02.2015 г. | 59:24:3730101:1 | Проектная емкость полигона = 563,1 кв.м |  | | Разработано: «ПГТУ»  С раздела № 2 – раздел № 5 на 65 л.  раздел № 7 – 2 л.  -  раздел № 1.3 – 3 л. |
| 4. | с. Насадка, ул. Матроссова, д. 14, кв. 1  «часть одноэтажного жилого дома состоящая из квартиры № 1 в трехвкартирном жилом доме» | RU 59518310 – 05/2015  от 27.02.2015 г. | 59:24:1670101:300 | S общ. = 34,0 кв.м |  | |  |